Warszawa, 31 maja 2022 r.

**Zapytanie ofertowe na dostawę 2 sztuk macierzy dyskowej Huawei OceanStor Dorado 3000 V6**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)  
al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
   1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk macierzy dyskowej Huawei OceanStor Dorado 3000 V6
   2. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
   3. Warunki i sposób realizacji przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

## Opis sposobu oceny ofert:

* 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagania określone w Zapytaniu.
  2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
  3. W celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia Zamawiający może przeprowadzić na podstawie złożonych ofert negocjacje z Wykonawcami. W negocjacjach będą mogły wziąć udział osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy. Zamawiający po zakończeniu negocjacji zaprosi Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Zdanie ostatnie pkt 3.2 powyżej stosuje się.
  4. Do ofert dodatkowych wskazanych w pkt 3.2 i 3.3 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia Zapytania dotyczące ofert.

1. **Termin związania ofertą:**

Termin związania ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

1. **Wymagane dokumenty:**

Ofertę należy przygotować na Formularz Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego podpisaną przez osobę/osoby umocowaną/umocowane do reprezentowania Wykonawcy.

1. **Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:**

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: [rwalczak@pfron.org.pl](mailto:rwalczak@pfron.org.pl) i [krystian.perkowski@pfron.org.pl](mailto:krystian.perkowski@pfron.org.pl) **do dnia 8.06.2022 r. do godz. 12:00**

1. **Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:**

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Robert Walczak, e-mail: [rwalczak@pfron.org.pl](mailto:rwalczak@pfron.org.pl).

1. **Termin wykonania zamówienia:**
   1. Termin realizacji zamówienia – dostawa w terminie do 5 tygodni od złożenia zamówienia.
2. **Informacje dodatkowe:**
   1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu do upływu terminu składania ofert.
   2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym, w języku polskim.
   3. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
   4. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wezwać do złożenia brakujących dokumentów bądź ich uzupełnienia. Uzupełnieniu nie podlega Formularz Oferty.
   5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kierowania wyjaśnień bądź wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia dokumentów jedynie do Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
   6. Zamawiający poprawi w ofercie:
3. oczywiste omyłki pisarskie;
4. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
5. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym, niepowodujące zmian treści oferty.
   1. Zamawiający odrzuci ofertę:
6. w przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem Ofertowym;
7. w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji;
8. gdy oferta będzie niekompletna lub nieczytelna,
9. w przypadku, gdy oferta została złożona przez Wykonawcę, który posiada zaległości finansowe względem Zamawiającego lub jest z nim w sporze prawnym. Wykonawca potwierdzi na Formularzu Ofertowym, że nie posiada rzeczonych zaległości względem Zamawiającego ani nie jest z nim w sporze prawnym;
10. jako ofertę z rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonawca nie udzieli wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub złożone wyjaśnienia nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty;
11. złożoną przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
    1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
    2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej. Wykonawca może złożyć ofertę według własnego uznania:
12. jako fotokopię (scan), w formacie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; lub
13. w formacie danych, w szczególności .doc, .docx, .odt, .pdf), podpisaną podpisem elektronicznym umożliwiającym identyfikację osoby składającej podpis;

* z dopiskiem w tytule wiadomości „Dostawa 2 sztuk macierzy dyskowej Huawei OceanStor Dorado 3000 V6”.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. PFRON nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu.
  3. Na stronie internetowej Zamawiający umieści zestawienie ofert z podaniem ostatecznych cen i danych Wykonawców.

1. **Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Działając na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z Zapytaniem Ofertowym Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

**Tożsamość administratora**

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.

**Dane kontaktowe administratora**

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: [kancelaria@pfron.org.pl](mailto:kancelaria@pfron.org.pl), telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

**Dane kontaktowe inspektora ochrony danych**

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez  
e-mail: [iod@pfron.org.pl](mailto:iod@pfron.org.pl) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

**Cele przetwarzania**

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Zapytania Ofertowego oraz archiwizacja dokumentacji zgromadzonej w jego wyniku. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

**Podstawa prawna przetwarzania**

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przez administratora jest prawnie uzasadnionego interesu podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

**Źródło danych osobowych**

Administrator może pozyskiwać dane osobowe przedstawicieli Wykonawcy za jego pośrednictwem.

**Kategorie danych osobowych**

Zakres danych dotyczących przedstawicieli Wykonawcy obejmuje dane osobowe przedstawione w ofercie, w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

**Okres, przez który dane będą przetwarzane**

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji obowiązującymi u administratora.

**Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe**

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów, np. organom publicznym.

**Prawa podmiotów danych**

Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo:

1. na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;
2. na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
3. na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 lit. b, d oraz e RODO;
4. na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych;
5. na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

**Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego**

Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

**Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych**

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestniczenia w Zapytaniu Ofertowym.

**Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji**

Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

**Realizacja obowiązku informacyjnego w imieniu administratora**

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora osobom, których dane zawarte są w ofercie.

W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych  
w ramach realizacji umowy zamawiający przeprowadzi weryfikację wdrożenia przez wykonawcę odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych i chroniących prawa osób, których dane dotyczą.

1. **Postanowienia końcowe:**
   1. Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia.
   3. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty.
   4. Wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu nabytych towarów i usług udokumentowane otrzymanymi fakturami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie regulować wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na „białej liście podatników VAT”.

Załączniki:

* Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
* Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

**Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk macierzy dyskowej Huawei OceanStor Dorado 3000 V6 spełniająca poniższe wymagania.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymaganie | Opis |
| 1. | Obudowa | Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów. Oferowana macierz nie może przekroczyć rozmiaru 4U. |
| 2. | Kontrolery dyskowe | Macierz wyposażona w minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active-active. Kontrolery muszą komunikować się z dyskami protokołem NVMe. Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. |
| 3. | Wydajność | Macierz w oferowanej konfiguracji w teście wydajnościowym osiągnie min. 140 000 IOPS przy następujących parametrach:  - Zapełnienie macierzy – min. 80% fizycznej pojemności,  - Protokół: FC,  - Porty: 16G,  - Read 75% - blok 8k,  - Write 25% - blok 8k,  - 100% Random  - Read Hit Ratio – 0%  - Write Hit Ratio – 0%  - Latency – max 1ms  - RAID 6  - Deduplikacja i kompresja - wyłączone  Wymagane jest dołączenie do oferty wyniki testów lub wyniki symulacji z oryginalnego sizera producenta macierzy. Zamawiający ma prawo przeprowadzić test po dostawie macierzy, aby sprawdzić czy dostarczone rozwiązanie osiąga deklarowane parametry wydajnościowe. Wydajność średnia nie mniejsza niż 140 000 IOPS uzyskiwana przez co najmniej 60 min testu. Środowisko testowe – serwery wirtualne. Ewentualny test zostanie przeprowadzony ogólnodostępnym narzędziem Vdbench. |
| 4. | Wymagana przestrzeń | Fizyczna przestrzeń dyskowa zbudowana tylko i wyłącznie za pomocą dysków SSD NVMe/modułów NVMe. Przestrzeń użytkowa po zbudowaniu RAID 6 z 1 dyskiem/modułem hot-spare lub przestrzenią hot-spare równą pojemności 1 dysku/modułu musi wynosić min 15 TB. Rozmiar pojedynczego dysku/modułu nie może być większy niż 4 TB. Wymagana pojemność użytkowa rozumiana jest jako pojemność dostępna po konfiguracji RAID i odliczeniu rezerwy na dyski/przestrzeń spare i dostępna dla hostów bez uwzględnienia jakichkolwiek mechanizmów kompresji, czy deduplikacji. Dyski SSD NVMe/moduły NVMe muszą być wyposażone w podwójne, redundantne interfejsy PCIe. |
| 5. | Zabezpieczenia dyskami SPARE | Możliwość definiowania przez administratora dysków SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej. |
| 6. | Możliwości rozbudowy macierzy | Rozbudowa oferowanej macierzy, do co najmniej 80 szt. dysków SSD NVMe/modułów NVMe, bez wymiany kontrolerów macierzowych oraz bez rozbudowy o dodatkowe kontrolery, tylko poprzez dodawanie półek i dysków SSD NVMe/modułów NVMe lub jeśli to konieczne przełączników oraz półek dyskowych. Dopuszczalna jest rozbudowa przy użyciu dysków SSD SAS w półkach dyskowych także do co najmniej 80 szt. dysków SSD SAS. Musi być możliwość rozbudowy o dyski o pojemnościach min 3,84 TB oraz 7,68 TB. Maksymalna obsługiwana przestrzeń RAW nie może być mniejsza niż 500 TB.  Macierz nie może obsługiwać dysków HDD. |
| 7. | Pamięć Cache | Co najmniej 192GB pamięci cache na całą macierz (dwa kontrolery). Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD/NVMe lub kart pamięci FLASH jako rozszerzenia pamięci cache. Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotną pamięć lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin. |
| 8. | Dostępne interfejsy | Razem kontrolery muszą udostępnić minimum 8 interfejsów 16Gb FC oraz min 8 interfejsów 10Gb Ethernet. Możliwość rozbudowy o dodatkowe 8 interfejsów 10Gb Ethernet lub 8 interfejsów 32G FC bez konieczności wymiany lub zakupu nowych kontrolerów i klastrowania z kontrolerami oferowanymi w tym postępowaniu. Wszystkie moduły muszą posiadać wkładki optyczne SFP. |
| 9. | Obsługiwane protokoły | Wymagane wsparcie dla FC, iSCSI, NFS, CIFS. Nie dopuszcza się wsparcia dla protokołów plikowych poprzez zastosowanie dodatkowego gateway’a / główki NAS. Protokoły NFS i CIFS muszą być natywnie wspierane przez oferowaną macierz. Jeśli obsługa protokołów plikowych wymaga dodatkowej licencji, to na tym etapie postępowania nie jest ona wymagana. |
| 10. | Obsługiwane typy zabezpieczenia RAID | Kontrolery wyposażone w funkcjonalność konfiguracji poziomu RAID 6 lub równoważnego tolerującego jednoczesną awarię 2 dysków bez utraty danych. |
| 11. | Prezentacja dysków logicznych o pojemności większej niż zajmowana przestrzeń dyskowa (ang. Thin Provisioning) | Wymagana funkcjonalność tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. ThinProvisioning). Wymagana funkcjonalność zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation). Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalność na zainstalowana przestrzeń dyskową. |
| 12. | Kontrola zasobów plikowych | Wymagana możliwość skonfigurowania tzw. quoty ograniczającej wystawione zasoby plikowe. Wymagana możliwość ograniczenia użytkownikom przestrzeni z której mogą korzystać. Dostarczenie tej funkcjonalności nie jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| 13. | Skanowanie zasobów plikowych | Wymagana możliwość podłączenia serwera z oprogramowaniem antywirusowym celem skanowania plików wykorzystywanych przez użytkowników na zasobach wystawionych przez macierz protokołem CIFS. Dostarczenie tej funkcjonalności nie jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| 14. | Zarządzanie | Zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów. Wymagana możliwość monitorowania stanu żywotności dysków SSD NVMe/modułów NVMe. Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalność na zainstalowana przestrzeń dyskową.  Wymagana możliwość dostępu do historycznych danych wydajnościowych z poziomu GUI macierzy do co najmniej 2 lat wstecz lub jako równoważne dostarczenie fizycznego serwera z oprogramowaniem umożliwiającym zbieranie i przeglądanie danych historycznych.  Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| 15. | Kopie wewnątrz macierzy | Tworzenie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) w ramach macierzy do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych. Snapshoty muszą być wykonywanie w technologii ROW (Redirect On Write). Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania na całą przestrzeń dyskową i na maksymalną liczbę snapshotów obsługiwanych przez oferowany model macierzy.  Tworzenie na żądanie kopii danych typu klon w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| 16. | Deduplikacja/kompresja | Macierz musi wspierać funkcjonalności deduplikacji i kompresji danych w trybie in-line (w locie).  Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| 17. | Replikacja danych | Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania prezentacji wolumenów dyskowych) do macierzy tej samej rodziny w trybie asynchronicznym oraz synchronicznym przy wykorzystaniu portów FC lub IP. Funkcjonalność ta nie może wpływać na obciążenie serwerów podłączonych do macierzy. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| 18. | Klaster macierzowy | Wsparcie dla technologii klastrowania macierzy dyskowych (ang. Storage Metro Cluster). Macierz musi dostarczać funkcjonalność klastra klasy "wysokiej dostępności" tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform oprogramowania i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych po protokole FC lub IP pomiędzy 2 macierzami. Pod użytym pojęciem "wysoka dostępność zasobów dyskowych" należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/system operacyjny/serwer) podłączonego do macierzy (macierz preferowana) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzą bądź awarii samej macierzy powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy preferowanej. Funkcjonalność klastra "wysokiej dostępności" pozwala na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy preferowanej na niepreferowaną w przypadku awarii macierzy preferowanej (tzw. automated failover). Wymagany jest również automatyczny failover z macierzy niepreferowanej na preferowaną. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. Jeśli osiągnięcie tej funkcjonalności wymaga zastosowania dodatkowego oprogramowania klastrującego macierze lub wirtualizatora lub gateway’a lub metro node to należy takie oprogramowanie lub wirtualizator lub Gateway lub metro node dostarczyć. |
| 19. | Priorytety zadań | Macierz musi posiadać możliwość zapewnienia ciągłości biznesu na oczekiwanym poziomie usług (QoS) poprzez definicję polityk QoS w oparciu o maksymalne progi wydajności IOPS i MB/s. Musi istnieć możliwość określenia polityk QoS na poziomie wolumenów. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| 20. | Wspierane systemy operacyjne | Wsparcie, dla co najmniej Microsoft Server Windows 2016/2019, VMware 6.x/7.x, Linux RedHat 7.x/8.x, CentOS 7.x/8.x |
| 21. | Serwis | Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerów macierzy bez przerywania dostępu do danych.  Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania.  Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie.  Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a także musi być objęte serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego na terenie RP.  Wymagana gwarancja 3 lata w trybie 9x5 NBD onsite. |

## Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

## Formularz ofertowy

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

REGON: NIP:

osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię i nazwisko, stanowisko):

nr tel.: e-mail:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego polegającego na dostawę 2 sztuk macierzy dyskowej Huawei OceanStor Dorado 3000 V6, oferujemy realizację dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym za cenę brutto: ………………………………………., zgodnie z poniższą wyceną:

| Lp. | **Przedmiot zamówienia** | **Cena jedn. netto w PLN** | **Ilość sztuk** | **Wartość**  **netto w PLN  (kol. c x kol. d)** | **Stawka podatku VAT w %** | **Wartość**  **brutto w PLN (kol. e + kol. f)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | c | d | e | f | g |
| 1 | Przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego | ….. zł | 2 | ….. zł | ….% | ….. zł |

**Oświadczenia**

1. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym (wraz z załącznikami) i w przypadku wybrania oferty zawrzemy umowę w przedstawionej do zapytania treści.
2. **Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
3. **Oświadczamy**, że posiadamy wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i zasoby niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. **Oświadczamy,** że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach będących integralną częścią Zapytania.
5. **Akceptujemy** warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia określony w Zapytaniu wraz z załącznikami.
6. **Oświadczamy,** że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, w celu przeprowadzenia niniejszego postepowania.
7. **Oświadczamy**, że zamówienie zrealizujemy[[1]](#footnote-1):

* siłami własnymi;
* z udziałem podwykonawców.

1. **Oświadczamy,** że nie posiadamy zaległości finansowych względem Zamawiającego ani nie jesteśmy z nim w sporze prawnym.
2. **Oświadczamy**, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

**Potwierdzamy, że** składając powyższe oświadczenie jesteśmy świadomi, że zgodnie z art. 7 ust. 6 i 7 ww. ustawy sankcyjnej osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w wysokości do 20 000 000 zł.

…………………………………………..

Podpis Oferenta   
lub innej uprawnionej przez niego osoby

1. Zaznaczyć właściwą odpowiedź Krzyżykiem „X” [↑](#footnote-ref-1)