Warszawa, dnia 22 maja 2019 r.

# DO.WAL.2301.29.2019

# ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SAMOCHODU WIELOZADANIOWEGO DO PRZEWOZU 7 OSÓB

1. **Nazwa i adres Zamawiającego.**

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

1. **2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zaprasza do składania ofert
na dostawę samochodu wielozadaniowego przystosowanego do przewozu 7 osób wyprodukowanego w 2019 roku o parametrach nie niższych niż wskazane w poniższej tabeli

**Wymagania podstawowe**

|  |
| --- |
| **Parametry wymagane (minimalne)** |
| Ilość miejsc | 7 |
| Ilość drzwi | 5/6 |
| **Wymiary:** |
| Rozstaw osi [mm] | od 2660 do 2790 mm |
| Długość [mm] | od 4400 do 4450 mm |
| Wysokość [mm] | od 1830 do 2050 mm |
| **Silnik:** |
| Rodzaj | benzynowy lub diesel, spełniający normę spalin Euro 6 |
| Pojemność [ccm] | 1490-2100 |
| Zużycie paliwa zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu mieszanym | maksymalnie 7,0 l/100 km |
| Moc silnika, nie mniej niż: | 120 KM  |

**Wymagania pozostałe**

|  |
| --- |
|  **Podwozie** |
| Rozmiar kół | minimum 16" |
| Rodzaj obręczy kół | ze stopów lekkich |
| Przeniesienie napędu | przednia oś |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |
| Kolorystyka nadwozia | lakier metalizowany srebrny, szary, niebieski, brązowy |
| **Bezpieczeństwo** (minimum) |
| Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ), ESP (układ stabilizujący tor jazdy) |
| Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy |
| Pełnowymiarowa poduszka powietrzna pasażera |
| Boczne poduszki powietrzne i kurtyny |
| Bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich rzędów miejsc |
| Zagłówki wszystkich siedzeń z regulacją wysokości |
| **Komfort (minimum)** |
| Klimatyzacja manualna, filtr przeciwpyłowy, przełącznik na cyrkulację powietrza wewnętrzną |
| Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu (kierowcy i pasażera) oraz w drzwiach przesuwnych |
| Pełne przeszklenie (szyby przyciemniane boczne i tylne) przedziału pasażerskiego |
| Czujnik parkowania przód i tył z kamerą cofania  |
| Regulacja położenia kolumny kierowniczej w jednej płaszczyźnie |
| Fotel kierowcy podgrzewany z regulacją przesuwu i wysokości siedziska oraz pochylenia oparcia |
| Podłokietnik dla kierowcy |
| Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| Sterowanie wysokością świateł z miejsca kierowcy lub automatyczna ich regulacja |
| Radio fabryczne lub zalecane przez producenta z głośnikami z przodu i z tyłu i z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, z kolorowym wyświetlaczem  |
| **Zabezpieczenie** |
| Zamek centralny |
| Blokada dostępu do wlewu paliwa (automatycznie po zamknięciu pojazdu lub z linki lub z kluczyka) |
| Autoalarm - sterowany zdalnie z funkcją sterowania zamkiem centralnym. Aktywo­wany i wyłączany bez sygnałów dźwiękowych, honorowany przez firmy ubezpieczeniowe |
| Kluczyk z pilotem z funkcją sterowania zamkiem centralnym – 2 szt. |
| **Wyposażenie** |
| Suwane drzwi z prawej i lewej strony (przeszklone) dla przedziału pasażerskiego  |
| W pierwszym rzędzie siedzeń pojedyncze fotele dla kierowcy i pasażera, w drugim rzędzie trzy indywidualne siedzenia składane, w trzecim rzędzie dwa indywidualne siedzenia składane  |
| Światła do jazdy dziennej |
| Komputer pokładowy |
| Trójkąt ostrzegawczy |
| Gaśnica  |
| Apteczka medyczna  |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą stalową w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) lub koło dojazdowe |
| Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół |
| Półka podsufitowa (schowek) nad kierowcą i pasażerem lub inne miejsca na przechowywanie m.in. kamizelek odblaskowych, trójkąta ostrzegawczego, gaśnicy, apteczki itp. |
| Dywaniki fabryczne gumowe, w części pasażerskiej podłoga z wykładziną gumową lub welurową |
| Kamizelki odblaskowe - 7 szt. |
| **Inne** |
| Paliwo w zbiorniku minimum 10 litrów  |

1. **Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:**

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach 900-1500, pon.-pt.
Radosław Wróblewski pod numerem tel. (22) 50-55-198 lub drogą mailową: rwroblewski@pfron.org.pl, a w razie jego nieobecności Wojciech Dębecki, e-mail: wdebecki@pfron.org.pl, tel. (22) 50-55-540.

1. **Opis kryteriów:**
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
	1. **kryterium – Cena „C” – waga 60% (60% = 60 pkt).**

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę na dostawę samochodu podaną przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C = | C o | x 60 pkt |
|  | C n |
| *gdzie:*  | C n  | – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert |
|  | C o  | – cena brutto oferty ocenianej |

**Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów.**

* 1. **kryterium - Podgrzewana przednia szyba „SZ” – waga 15% (15% = 15 pkt).**

Liczbę punktów w tym kryterium (15 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje elektrycznie podgrzewaną przednią szybę w oferowanym samochodzie podaną przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

SZ = 15 pkt

**Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać 15 punktów.**

* 1. **kryterium - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z niezależną regulacją na tył pojazdu (tylna przestrzeń pasażerska) „KL”– waga 15% (15% = 15 pkt).**

Liczbę punktów w tym kryterium (15 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje klimatyzację automatyczną dwustrefową z niezależną regulacją na tył pojazdu (tylna przestrzeń pasażerska) w oferowanym samochodzie podaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

KL = 15 pkt

**Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać 15 punktów.**

* 1. **kryterium - Kamera cofania 180° „KM” – waga 10% (10% = 10 pkt).**

Liczbę punktów w tym kryterium (10 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje kamerę cofania 180°w oferowanym samochodzie podaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

KM = 10 pkt

**Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać 10 punktów.**

1. Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych w każdym z kryteriów. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

**LP = C+SZ+KL+KM**

**gdzie LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę**

1. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. **Sposób oceny ofert:**

Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę Formularza, stanowiącego Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego.

1. **Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:**

Na podstawie danych zawartych w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zapytania proszę
o wypełnienie i podpisanie Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2.
Skan ww. Formularza Ofertowego należy przesłanie do Wydziału ds. Administracji
i Logistyki w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 29 maja 2019 r.** na adres e-mail: **wal\_korespondencja@pfron.org.pl**

1. **Termin związania ofertą:**

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **Informacje dodatkowe:**
2. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego.
4. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
5. **Postanowienia końcowe:**
	1. Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.
	2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia zmiany decyzji.
	3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia.
	4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania
	 i złożenia oferty.
	5. Integralną częścią niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi projekt Umowy - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2
	6. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający wezwie Oferentów do ponownego złożenia korzystniejszych ofert i z nich wybierze ofertę najkorzystniejszą.
	7. Termin realizacji dostawy wynosi do 130 dni.
	8. Zapytanie ofertowe nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.

**Załączniki:**

1. Umowa (Załącznik nr 1)
2. Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2)